Доводим до Вашего сведения, что согласно разделу III Постановления Правительства РФ от 18.11.2013 N 1034 "О коммерческом учете тепловой энергии, теплоносителя" (далее Постановление), в целях коммерческого учета тепловой энергии, теплоносителя и контроля качества теплоснабжения осуществляется измерение времени работы приборов узла учета в штатном и нештатном режимах (п.95). Рекомендуем привести форму отчета о суточных параметрах теплоносителя в соответствие с нормативными документами: добавить столбец НС (нештатная ситуация), с указанием кода конкретной ситуации, для исключения случаев определения количества тепловой энергии, израсходованной за время отсутствия теплоносителя в системе теплоснабжения в МКД (п.61 раздела VII «Методики осуществления коммерческого учета тепловой энергии, теплоносителя" утвержденной приказом Минстроя России от 17.03.2014 N 99/пр.).

Руководствуясь Правилами технической эксплуатации тепловых энергоустановок (далее ПТЭТЭ), Правилами коммерческого учета тепловой энергии, теплоносителя (утв. постановлением Правительства РФ от 18 ноября 2013 г. N 1034 "О коммерческом учете тепловой энергии, теплоносителя") (далее Правила № 1034) при подготовке МКД, ИЖД к работе в осенне-зимнем периоде 2016/17 гг, во **избежание случаев работы прибора учета тепловой энергии за пределами норм точности**, предлагаем Вам провести мероприятия, обозначенные Р 9 ПТЭТЭ, п. 91 Правил № 1034.