*МУП «Тепло» ставит Вас в известность, что для контроля за плотностью тепловых сетей, и систем теплоснабжения был применен окрашивающий индикатор (Уранин А), разрешенный к применению в системе теплоснабжения.*

***Уранин А – органический краситель, придающий воде слабое окрашивание и интенсивную флуоресценцию, снижающую аналогию с водой.***

 *К сведению населению: согласно заключения (паспорт № 522/25) индикатор безвреден, опасные вещества отсутствуют.*

**